# Montering av växellådan

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

- Lager (x6)

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Montera lagren på båda sidor med en press och stöd (x6).

   Tryck och stöd endast på lagrets inre ringar.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501).

2. Montera styrringar.

3. Monter förspänningsbrickorna i topplocket.

4. Montera topplocket med nya skruvar.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

5. Montera bromsbilen. 6-7 (endast CBUL press).