# 롤러 베어링 교체

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

1. 프레스를 수평면에 놓습니다.

2. 모든 나사 하우징 커버 나사를 풉니다.

3. 나사 하우징 커버를 해체합니다.

4. 가이드 롤러와 심(3x)을 해체합니다.

5. 롤러 베어링(3x)을 해체합니다.

   사용한 롤러 베어링을 폐기합니다.

6. 새 롤러 베어링(3x)을 조립합니다.

   모든 부품에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

7. 가이드 롤러와 심(3x)을 조립합니다.

   모든 부품에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

8. 나사를 사용해 나사 하우징 커버를 조립합니다.