# Горизонтальная установка

УВЕДОМЛЕНИЕ

Радиальная сила на поршневой шток пресса PST может значительно повредить датчик нагрузки.

Если поршневой шток не имеет достаточной поддержки, чтобы выдержать радиальные перемещения, то это можно нанести значительные повреждения поршневому штоку или снизить срок службы и точность пресса PST.

- Для вертикальной установки: Соберите пресс вертикально на торцевой поверхности во избежание радиального перемещения.

- Для горизонтальной установки: Во избежание колебаний уровня поршневого штока используйте радиальную опору.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Пресс можно поддерживать только на серой области

Вес и опора инструмента
Пресс | Макс. вес инструмента (A) | Необходимость поддержки пресса (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 кг | Нет
PST 10 | 2 кг | Нет
PST 20 | 4 кг | Да (только модель CBUL)
PST 35 | 7 кг | Да
PST 50 | 10 кг | Да
PST 55 | 10 кг | Да
PST 100 | 20 кг | Да