# Visão geral da instalação

A prensa PST pode ser instalada usando os orifícios de parafusos dianteiros ou traseiros. Consulte os desenhos dimensionais no ServAid para ver dimensões de instalação.

AVISO

Risco de esmagamento

Certifique-se de ficar a uma distância segura da carga! Uma carga que gire ou caia pode causar ferimentos graves ou a morte.

- Use sempre o olhal de elevação equipado

- O peso da prensa é 17.5 kg/39 Ib.

OBSERVAÇÃO

NÃO use a instalação dianteira e a traseira ao mesmo tempo.

Se a prensa for montada na dianteira e na traseira simultaneamente, a vida útil e precisão da prensa PST serão reduzidas.

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

Tabela de torque
Parafuso | Torque [Nm] | Torque [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Lubrificar a rosca do parafuso antes de apertar.

Use somente parafusos com classe de resistência 12,9 (DIN 912).