# Démontage du boîtier de la vis

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

Pièces de rechange requises

Pièces de rechange | Quantité
--- | ---
Roulements à rouleaux | 3
Ressorts à lames | 3
Rondelles d’ajustage | 4
Galets | 3
Joint d’arbre (joint torique ou joint racleur) | 3
Coussinet à glissement | 1
Cellule de charge (si nécessaire) | 1

AVIS

Ajouter une petite quantité de graisse sur toutes les surfaces lors du remontage.

1. Dévisser l’écrou de la vis à rouleaux de l’arbre de la vis à rouleau libéré par SKF.

2. Monter la clavette de l’arbre sur l’écrou de la vis à rouleaux.

3. Ajouter une petite quantité de graisse sur toutes les surfaces et faire glisser l’écrou de la vis à rouleaux dans le boîtier de l’écrou du rouleau.

4. Serrer le boîtier de l’écrou du rouleau à l’aide d’un étau à mors souples.

5. Monter la bride supérieure en utilisant de nouvelles vis.

   Serrer les vis en croix, d’abord à un couple de 50%, puis à un couple de 100%. Couple selon Aperçu de montage(Aperçu de montage).

6. Monter le roulement à vis à rouleaux, le ressort à disque et toutes les rondelles.

   Monter le côté convexe du ressort à disque vers le roulement. Utiliser une (des) rondelle (s) entre le boîtier et le ressort à disque.

7. Monter la cale, la rondelle et le carter de roulement intérieur sur l’arbre de la vis à rouleaux.

8. Monter la cellule de charge en utilisant de nouvelles vis. Serrer les vis en croix à l’aide d’une longue douille hexagonale, d’abord à un couple de 50%, puis à un couple de 100%. Couple selon Aperçu de montage(Aperçu de montage).

   Serrer la cellule de charge / le boîtier à l’aide d’un étau à mors souples.

9. Monter le couvercle du roulement extérieur.

10. Monter le ressort à disque supérieur (et la rondelle de support).

    Côté convexe vers la boîte d'engrenages. Rondelle entre le boîtier et le ressort à disque.

11. Monter l’écrou de la vis et l’assemblage de l’arbre du piston en faisant pivoter l’ensemble sur l’arbre interne.

    Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur la vis.

12. Monter le support du rouleau central et le boîtier de la vis.

13. Si besoin, assembler le coussinet à glissement, les rondelles d’ajustage (x3) et les roulements à rouleaux (x3), voir Changement des roulements à rouleaux(Changement des roulements à rouleaux).

    Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les pièces.

14. Monter les ressorts à lames (x4).

    Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les pièces.

15. Monter les galets de guidage (x3).

    Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les pièces.

16. Monter le couvercle avant à l’aide des vis.

17. Faire glisser l’assemblage du boîtier de la vis sur le joint cannelé de la boîte d'engrenages.

18. Monter l’ensemble du boîtier de la vis sur la boîte d'engrenages en utilisant de nouveaux boulons (x4).

    Serrer les vis en croix, d’abord à un couple de 50%, puis à un couple de 100%. Couple selon Aperçu de montage(Aperçu de montage).

19. Monter le câble de la cellule de charge sur le câble moteur.

20. Monter le couvercle du connecteur à l’aide des vis (x2).