# 수평 설치

참고

PST 프레스 피스톤 로드의 반지름 방향 힘으로 인해 프레스가 완전히 손상될 수 있습니다.

피스톤 로드가 방사상 이동을 견딜 수 있을 정도로 지지되지 않으면 피스톤 로드가 완전히 손상되거나 사용 수명 및 PST 프레스 정확도가 줄어듭니다.

- 수직 설치: 방사상 이동을 방지하려면 프레스를 선단면에 세로로 조립합니다.

- 수평 설치: 피스톤 로드를 수평 상태로 유지하려면 레이디얼 지지대를 사용합니다.

참고

회색 영역에서만 프레스를 지지하십시오.

공구 무게 및 지지
프레스 | 최대 공구 무게(A) | 프레스 지지 필요(B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 Kg | 아니요
PST 10 | 2 Kg | 아니요
PST 20 | 4 Kg | 예(CBUL만 해당)
PST 35 | 7 Kg | 예
PST 50 | 10 Kg | 예
PST 55 | 10 Kg | 예
PST 100 | 20 Kg | 예