# Aperçu de montage

La presse PST peut être installée à l'aide des trous de vis avant ou les trous de vis arrière. Voir les plans cotés sur ServAid pour les dimensions d’installation.

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement

Veiller à se tenir à une distance de sécurité de la charge ! Le pivotement ou la chute d’une charge peut provoquer des blessures graves voire mortelles.

- Toujours utiliser l’anneau de levage adapté

- Le poids de la presse est de 17.5 kg /39 Ib.

AVIS

Ne PAS utiliser la fixation avant et la fixation arrière en même temps.

Si la presse est montée à l’avant et à l’arrière, la durée de fonctionnement et la précision de la Presse PST seront réduites.

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

Tableau des couples de serrage
Vis | Couple [Nm] | Couple [ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1,7 | 1,25
M4 | 4,0 | 2,95
M5 | 7,5 | 5,53
M6 | 13 | 9,59
M8 | 30 | 22,13
M10 | 60 | 44,25
M12 | 110 | 81,13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206,52

Huiler les parties filetées de la vis avant de serrer.

Utiliser uniquement des vis de classe de résistance 12.9 (DIN 912).