# Demontaż silnika i przekładni planetarnej

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

Najpierw należy zdemontować skrzynkę przekładniową, patrz Demontaż skrzynki przekładniowej.

1. Przed poluzowaniem śrub umieścić prasę na poziomej powierzchni.

2. Wykręcić śruby mocujące przekładnię planetarną i silnik.

3. Zdemontować tuleję przekładni.

4. Zdemontować przekładnię planetarną (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100).

5. Zdemontować sprężynujący pierścień zabezpieczający w obudowie przekładni (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100).

6. Zdemontować koło słoneczne i łożysko (dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100).

7. Wyjąć łożysko koła słonecznego za pomocą ściągacza do łożysk. (Rys. 7–8 dotyczy wyłącznie PST 35, PST50 i PST100).