# Changement des roulements à rouleaux

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

1. Placer la presse sur une surface horizontale.

2. Démonter toutes les vis du couvercle du boîtier de la vis.

3. Démonter le couvercle du boîtier de la vis.

4. Démonter les galets de guidage et la butée (x3).

5. Démonter les roulements à rouleaux (x3).

   Jeter les roulements à rouleaux usés.

6. Monter les nouveaux roulements à rouleaux (x3).

   Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les pièces.

7. Monter les galets de guidage et la butée (x3)

   Appliquer une fine couche de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les pièces.

8. Monter le couvercle du boîtier de la vis à l’aide des vis.