# Radialkraft auf Presskolben

HINWEIS

Auf die PST-Presskolbenstange wirkende Radialkräfte können die Presse vollständig beschädigen.

Wenn die Kolbenstange nicht ausreichend abgestützt wird, um radialen Bewegungen zu widerstehen, kann die Kolbenstange vollständig beschädigt oder die Lebensdauer und die PST-Pressgenauigkeit können reduziert werden.

- Für vertikale Montage: Montieren Sie die Presse senkrecht auf der Endfläche, um radiale Bewegungen zu verhindern.

- Für horizontale Montage: Benutzen Sie eine radiale Auflage, um die Kolbenstange waagerecht zu halten.

Maximal zulässiges Presswerkzeuggewicht (Masse) für vertikale Montage

PST-Pressenmodell | Mit Bremse (kg) | Mit Bremse (lbs) | Ohne Bremse (kg) | Ohne Bremse (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Baugruppe

1. Bringen Sie am hinteren Ende der Presse eine Hebeöse an.

2. Heben Sie die Presse in eine vertikale Position.

3. Fixieren Sie die Presse und ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster bis zum angegebenen Drehmoment fest.