# Démontage de la boîte d'engrenages

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

1. Retirer les vis qui retiennent le couvercle du connecteur.

2. Démonter le couvercle du connecteur.

3. Débrancher le câble de la cellule de charge du câble moteur.

4. Fixer la presse sur la boîte d’engrenages dans un étau en utilisant des mors souples.

5. Démonter le connecteur de frein. 2-3 (presse CBUL uniquement).

6. Dévisser les vis du couvercle supérieur.

7. Retirer le couvercle supérieur en vissant de longues vis à travers les trous filetés.

   Se rappeler de la position des bagues de guidage et des rondelles de précharge. Les rondelles de précharge peuvent être placées dans le couvercle supérieur.

8. Démonter les bagues de guidage et les rondelles de précharge.

9. Démonter les roues dentées, l’axe et les roulements.

10. Démonter tous les roulements (x6) à l’aide d’un extracteur de roulement (fig. 10-11).