# Demontaż obudowy śruby

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

1. Wykręcić śruby z osłony złącza.

2. Zdjąć osłonę złącza.

3. Odłączyć kabel ogniwa obciążnikowego od kabla silnika.

4. Unieruchomić prasę, zaciskając skrzynkę przekładniową w imadle o miękkich wkładkach szczękowych.

5. Wykręcić śruby (4x) mocujące zespół obudowy do skrzynki przekładniowej.

   Wyrzucić zużyte śruby.

6. Wysunąć zespół obudowy śruby tocznej z połączenia wieloklinowego w skrzynce przekładniowej.

   Pierścień prowadzący można umieścić, osadzając go w skrzynce przekładniowej.

7. Umieścić prasę na poziomej powierzchni.

8. Wykręcić wszystkie śruby mocujące osłonę.

9. Zdjąć osłonę.

10. Wymontować rolki prowadzące (3x).

11. Wymontować wszystkie sprężyny płytkowe (do 4x).

    Jeśli zamontowane są mniej niż 4 sprężyny płytkowe, przy ponownym montażu należy zwiększyć ich liczbę do 4 szt.

12. Zdemontować obudowę śruby tocznej.

13. Zdemontować obsadę środkowej rolki.

14. Wykręcić zespół nakrętki śruby tocznej i wałka tłokowego, obracając całym zespołem wałka wewnętrznego.

15. Wymontować górną sprężynę talerzową (i podkładkę oporową).

16. Zdjąć zewnętrzną osłonę łożyska (w kierunku nakrętki śruby tocznej).

17. Zacisnąć ogniwo obciążnikowe/obudowę w imadle o miękkich wkładkach szczękowych.

18. Wykręcić wszystkie śruby mocujące ogniwo obciążnikowe.

19. Zdjąć wewnętrzną osłonę łożyska z wałka śruby tocznej.

20. Wyjąć sprężynę talerzową śruby tocznej i wszystkie podkładki.

21. Wykręcić wszystkie śruby i wymontować górny kołnierz.

22. Wysunąć nakrętkę śruby tocznej z obudowy nakrętki tocznej.

    Należy pamiętać o wyjęciu wpustu wałka, łączącego obie części, aby użyć go do późniejszego montażu.

23. Nakręcić nakrętkę śruby tocznej z powrotem na wałek śruby tocznej.

    Wałek śruby tocznej i nakrętka są dopasowane do siebie, a każda z tych części jest oznaczona numerem seryjnym.

    Niektóre z powyższych czynności nie są konieczne przy wymianie śruby tocznej.