# Смазка роликового ходового винта

Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям, которые приведены в разделе Подготовка к смазке («Перед нанесением смазки»).

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед разборкой пресса обязательно почистить его с наружной стороны, используя безворсовую ткань.

1. Снимите крышку и удалите смазку с ее внутренней стороны при помощи бумажного полотенца или ткани.

2. Добавьте достаточно смазки, чтобы равномерно заполнить видимую часть резьбы роликового ходового винта.

3. Верните на место крышку.