# Desmontar la caja de tornillo

Herramientas necesarias

- Llaves o brocas Allen 4-10 mm

- Brocas y bocas de tornillo

- Llaves o brocas Torx® T6-T25

- Llave dinamométrica

- Dispositivo de elevación

- Destornilladores

- Alicates

- Extractor de rodamientos (opcional)

- Galga de espesores

Lubricantes
Lubricante | Descripción
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVISO

Utilice solo Klüberlub® BE 71-501

Utilizar otros lubricantes dañará la prensa permanentemente.

1. Retire los tornillos de la tapa del conector.

2. Desmonte la tapa del conector.

3. Desconecte el cable de la célula de carga del cable de motor.

4. Fije la prensa sobre la caja de la caja de engranajes mediante un tornillo de banco blando.

5. Desatornille los pernos (x4) sujetando el conjunto de la caja de tornillo a la caja de engranajes.

   Descarte los pernos gastados.

6. Deslice el conjunto de la caja de tornillo fuera de la junta estriada en la caja de engranajes.

   El anillo guía se puede colocar asentado en la caja de engranajes.

7. Coloque la prensa en una superficie horizontal.

8. Retire todos los tornillos de la tapa.

9. Desmonte la tapa.

10. Desmonte los rodillos guía (x3).

11. Desmonte todas las ballestas (hasta x4).

    Si hubiera menos de 4 ballestas, aumente hasta 4 unidades al volver a montar.

12. Desmonte la caja de tornillo.

13. Desmonte el soporte del rodillo central.

14. Desmonte el conjunto de tuerca de tornillo y eje de pistón girando todo el conjunto del eje interno.

15. Desmonte el muelle del disco superior (y la arandela de apoyo).

16. Desmonte la tapa del cojinete exterior (hacia la tuerca de tornillo de rodillo).

17. Fije sobre la célula de carga/caja en un tornillo de banco mediante mordazas blandas.

18. Desatornille todos los pernos que sujeten la célula de carga.

19. Desmonte la tapa del cojinete interior desde el eje de tornillo de rodillo).

20. Desmonte el muelle del disco del cojinete de tornillo de rodillo y todas las arandelas.

21. Desatornille todos los pernos y desmonte la brida superior.

22. Deslice la tuerca de tornillo de rodillo fuera de la caja de la tuerca de rodillo.

    Asegúrese de retirar la chaveta de eje que conecta las dos partes para utilizarla al volver a montar.

23. Deslice la tuerca de tornillo de rodillo de vuelta en el eje del tornillo de rodillo.

    El eje de tornillo de rodillo y la tuerca van en pareja, cada uno marcado con un número de serie.

    Algunos de los pasos no son necesarios para sustituir el tornillo de rodillo.