# Demontáž skříně

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

1. Odstraňte šrouby krytu konektoru.

2. Demontujte kryt konektoru.

3. Od kabelu motoru odpojte kabel tenzometru.

4. S použitím měkkých čelistí upněte lis do svěráku nad převodovkou.

5. Odšroubujte šrouby (4 ks) upevňující sestavu skříně k převodovce.

   Použité šrouby zlikvidujte.

6. Sestavu skříně zasuňte z drážkového spoje do převodovky.

   Vodicí kroužek lze umístit do uložení v převodovce.

7. Umístěte lis na vodorovný povrch.

8. Demontujte všechny šrouby krytu.

9. Demontujte kryt.

10. Demontujte vodicí válečky (3 ks).

11. Demontujte všechny listové pružiny (až 4 ks).

    Je-li listových pružin méně než 4, při zpětné montáži počet upravte na 4 ks.

12. Demontujte skříň pohybového šroubu.

13. Demontujte držák středového válce.

14. Otáčením celé sestavy vnitřního hřídele odšroubujte sestavu hřídele s pístem a maticí pohybového šroubu.

15. Demontujte horní talířovou pružinu (s opěrnou podložkou).

16. Demontujte vnější kryt ložiska (směrem k matici pohybového šroubu).

17. S použitím měkkých čelistí upněte tenzometr/pouzdro do svěráku.

18. Odšroubujte všechny šrouby upevňující tenzometr.

19. Z hřídele pohybového šroubu demontujte vnitřní kryt ložiska.

20. Demontujte ložisko pohybového šroubu, talířovou pružinu a všechny podložky.

21. Odšroubujte všechny šrouby a demontujte horní přírubu.

22. Matici pohybového šroubu vysuňte z pouzdra.

    V této fázi je nutné vyjmout pero hřídele, spojující obě části, a pamatovat na jeho použití při zpětné montáži.

23. Matici pohybového šroubu našroubujte zpět na hřídel pohybového šroubu.

    Hřídel a matice pohybového šroubu jsou slícovaný pár, z nichž každý kus je označen sériovým číslem.

    Některé z kroků nejsou při výměně pohybového šroubu zapotřebí.