# Montáž planetového kola a motoru

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Maziva
Mazivo | Popis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze Klüberlub® BE 71-501

V důsledku použití jiných maziv může dojít k trvalému poškození lisu.

Požadované náhradní díly

- Ložisko centrálního kola

- Planetový převod

- Centrální kolo

UPOZORNĚNÍ

Při zpětné montáži na všechny plochy naneste malé množství maziva.

1. Na osu centrálního kola nalisujte ložisko centrálního kola (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 1-2.

   Tlačná síla lisu působí pouze na vnitřní kroužek ložiska.

2. Do skříně převodovky nalisujte centrální kolo a ložisko (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 3-4.

   Tlačná síla lisu působí pouze na vnější kroužek ložiska.

   Naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

3. Pomocí kleští do převodovky namontujte pojistný kroužek (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 5.

4. Smontujte nové planetové kolo (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 6.

5. Namontujte věnec kola (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 7.

   Na šroub naneste tenkou vrstvu mazacího tuku (Klüberlub® BE 71-501).

6. Namontujte planetové kolo (platí pouze pro modely PST 35, PST50 a PST100), obr. 8.

7. Pomocí nových šroubů namontujte motor obr. 9 -10.

   Šrouby utahujte do kříže, nejprve na 50% předepsaného utahovacího momentu a poté na 100% této hodnoty. Přehled utahovacích momentů viz Přehled instalace.