# 水平設置

注記

PST プレスピストンロッドの半径方向力によって、プレスが完全に損傷するおそれがあります。

半径方向の動きに耐えるようにピストンロッドが支えられていない場合、ピストンロッドが完全に損傷したり、ツール寿命と PST プレスの精度が低下することがあります。

- 垂直設置の場合： 半径方向の動きを防ぐには、プレスを端面に垂直に組み立てます。

- 水平設置の場合： ピストンロッドレベルを水平に保つには、ラジアルサポートを使用します。

注記

灰色の領域のみでプレスを支えます

ツール重量とサポート
プレス | 最大ツール重量（A） | 必要なプレスサポート（B）
--- | --- | ---
PST 5 | 2 Kg | いいえ
PST 10 | 2 Kg | いいえ
PST 20 | 4 Kg | はい（CBUL のみ）
PST 35 | 7 Kg | はい
PST 50 | 10 Kg | はい
PST 55 | 10 Kg | はい
PST 100 | 20 Kg | はい