# 组装螺钉壳体

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

所需备件

备件 | 数量
--- | ---
滚柱轴承 | 3
叶片弹簧 | 3
垫片环 | 4
滚轮 | 3
轴封（O 形环或防尘圈） | 3
滑动轴承 | 1
力传感器（必要时） | 1

注意

重新组装时，给所有表面添加少量润滑脂。

1. 从 SKF 提供的滚柱丝杠轴上拧下滚柱丝杠螺母。

2. 将轴键组装到滚柱丝杠螺母上。

3. 给所有表面添加少量润滑脂，然后将滚柱丝杠螺母滑入滚柱螺母壳体内。

4. 用虎钳的软夹爪夹住滚柱螺母壳体。

5. 使用新的螺钉组装上法兰。

   交叉拧紧螺钉，先拧到 50％ 扭矩，再拧到 100％ 扭矩。扭矩请参阅安装概述。

6. 组装滚柱丝杠轴承盘簧和所有垫圈。

   组装时，盘簧的凸面朝向轴承。在壳体与盘簧之间放上垫圈。

7. 将垫片、垫圈和内轴承盖组装到滚柱丝杠轴上。

8. 使用新的螺钉组装力传感器。用长内六角螺钉交叉拧紧螺钉，先拧到 50％ 扭矩，再拧到 100％ 扭矩。扭矩请参阅安装概述。

   用虎钳的软夹爪夹住力传感器/壳体。

9. 组装外轴承盖。

10. 组装上盘簧（和支撑垫圈）。

    凸面朝齿轮箱。在壳体与盘簧之间放上垫圈。

11. 旋转整个总成到内轴上，装上螺母和活塞轴总成。

    给螺钉涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

12. 组装中心导辊座和螺钉壳体。

13. 必要时，装上滑动轴承、垫片环 (3x) 和滚柱轴承 (3x)，请参阅 更换滚柱轴承。

    给所有部件涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

14. 组装叶片弹簧 (4x)。

    给所有部件涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

15. 组装导辊 (3x)。

    给所有部件涂上一层薄薄的润滑脂 (Klüberlub® BE 71-501)。

16. 用螺钉组装前盖。

17. 将螺钉壳体总成滑到齿轮箱中的花键接头上。

18. 用新螺栓 (4x) 将螺钉壳体总成组装到齿轮箱上。

    交叉拧紧螺钉，先拧到 50％ 扭矩，再拧到 100％ 扭矩。扭矩请参阅安装概述。

19. 将力传感器线缆组装到电机线缆上。

20. 用螺钉 (2x) 组装连接器护盖。