# Sostituzione dei cuscinetti a rulli

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

1. Posizionare la pressa su una superficie orizzontale.

2. Rimuovere tutte le viti del coperchio dell'involucro per la vite.

3. Smontare il coperchio dell'involucro per la vite.

4. Rimuovere i rulli guida e lo spessore (3).

5. Rimuovere i cuscinetti a rulli (3).

   Smaltire i cuscinetti a rullo usati.

6. Montare i nuovi cuscinetti a rulli (3).

   Applicare uno strato sottile di grasso (Klüberlub® BE 71-501) su tutte le parti.

7. Montare i rulli guida e lo spessore (3).

   Applicare uno strato sottile di grasso (Klüberlub® BE 71-501) su tutte le parti.

8. Montare il coperchio dell'involucro per la vite tramite le viti.