# Montagem da carcaça do parafuso

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

Peças de reposição necessárias

Peças de reposição | Montante
--- | ---
Mancais de rolo | 3
Feixes de molas | 3
Anéis de calço | 4
Rolos | 3
Vedação do eixo (anel o-ring ou vedação mecânica) | 3
Rolamento deslizador | 1
Célula de carga (se necessário) | 1

OBSERVAÇÃO

Adicione uma pequena quantidade de graxa em todas as superfícies na remontagem.

1. Desaperte a porca do parafuso tensor do eixo do parafuso tensor fornecidos por SKF.

2. Monte a chave do eixo na porca do parafuso tensor.

3. Aplique uma pequena quantidade de graxa em todas as superfícies e deslize a porca do parafuso tensor para o alojamento da porca do rolo.

4. Fixe sobre o alojamento da porca do rolo em uma morsa com mordentes macios.

5. Monte o flange superior usando parafusos novos.

   Aperte os parafusos de forma cruzada, primeiro a 50% do torque e, em seguida, a 100% de torque. Torque de acordo com Visão geral da instalação.

6. Monte a mola de disco e todas as arruelas do rolamento do parafuso tensor.

   Monte o lado convexo da mola de disco na direção do rolamento. Use arruela(s) entre a carcaça e a mola de disco.

7. Monte o calço, a arruela e a tampa interior do rolamento no eixo do parafuso tensor.

8. Monte a célula de carga utilizando parafusos novos. Aperte os parafusos de forma cruzada usando uma chave sextavada longa, primeiro a 50% do torque e, em seguida, a 100% de torque. Torque de acordo com Visão geral da instalação.

   Fixe sobre a célula de carga/carcaça usando uma morsa com mordentes macios.

9. Monte a tampa do rolamento externo.

10. Monte a mola superior do disco (e a arruela de suporte).

    Lado convexo voltado para a caixa de transmissão. Arruela entre a carcaça e a mola de disco.

11. Aperte a porca do parafuso e o conjunto do eixo do pistão girando o conjunto inteiro no eixo interno.

    Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) sobre o parafuso.

12. Monte o suporte do rolo central de e a carcaça do parafuso.

13. Se necessário, monte o rolamento deslizador, os anéis de calço (3x) e os mancais de rolo (3x), consulte Trocar os mancais do rolo.

    Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as peças.

14. Monte os feixes de molas (4x).

    Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as peças.

15. Monte os rolos guia (3x).

    Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501) em todas as peças.

16. Monte a tampa dianteira usando os parafusos.

17. Deslize o conjunto da carcaça do parafuso tensor na junta de estria na caixa de transmissão.

18. Monte o conjunto da carcaça do parafuso na caixa de transmissão, utilizando parafusos novos (4x).

    Aperte os parafusos de forma cruzada, primeiro a 50% do torque e, em seguida, a 100% de torque. Torque de acordo com Visão geral da instalação.

19. Monte o cabo da célula de carga no cabo do motor.

20. Monte a tampa do conector utilizando os parafusos (2x).