# 나사 하우징 조립

필요한 공구

- 육각 키 또는 비트 4-10 mm

- 나사 비트 및 소켓

- Torx® 키 또는 비트 T6-T25

- 토크 렌치

- 리프팅 장치

- 스크류드라이버

- 플라이어

- 베어링 풀러(옵션)

- 필러 게이지

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

필요한 예비 부품

예비 부품 | 수량
--- | ---
롤러 베어링 | 3
리프 스프링 | 3
심 링 | 4
롤러 | 3
샤프트 씰(O-링 또는 스크레이퍼 씰) | 3
글라이드 베어링 | 1
로드셀(필요한 경우) | 1

참고

재조립할 때 모든 표면에 소량의 그리스를 바르십시오.

1. SKF에서 제공한 롤러 나사 샤프트에서 롤러 나사 너트를 풉니다.

2. 샤프트 키를 롤러 나사 너트 위에 조립합니다.

3. 모든 표면에 소량의 그리스를 바르고 롤러 나사 너트를 롤러 너트 하우징에 밀어 넣습니다.

4. 소프트 조와 함께 바이스를 사용해 롤러 너트 하우징 위에 체결합니다.

5. 새 나사를 사용해 상단 플랜지를 조립합니다.

   먼저 50% 토크로, 그 다음 100% 토크로 나사를 십자형으로 조입니다. 설치 개요에 따른 토크로 조이십시오.

6. 롤러 나사 베어링, 디스크 스프링 및 모든 와셔를 조립합니다.

   디스크 스프링의 볼록한 면을 베어링 쪽으로 맞춥니다. 하우징과 디스크 스프링 사이에 와셔를 사용하십시오.

7. 심, 와셔 및 내부 베어링 커버를 롤러 나사 샤프트 위에 조립합니다.

8. 새 나사를 사용해 로드셀을 조립합니다. 긴 육각 소켓을 사용해 먼저 50% 토크로, 그 다음 100% 토크로 나사를 십자형으로 조입니다. 설치 개요에 따른 토크로 조이십시오.

   소프트 조와 함께 바이스를 사용해 로드셀/하우징 위에 체결합니다.

9. 외부 베어링 커버를 조립합니다.

10. 상부 디스크 스프링(및 지지 와셔)을 조립합니다.

    볼록한 면이 기어박스를 향하게 맞추십시오. 하우징과 디스크 스프링 사이에 와셔를 사용하십시오.

11. 내부 샤프트에서 전체 어셈블리를 돌려서 나사 너트와 피스톤 샤프트 어셈블리를 조립합니다.

    나사에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

12. 중앙 롤러 홀더와 나사 하우징을 조립합니다.

13. 필요하면 글라이드 베어링, 심 링(3x) 및 롤러 베어링(3x)을 조립합니다(롤러 베어링 교체 참조).

    모든 부품에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

14. 리프 스프링(4x)을 조립합니다.

    모든 부품에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

15. 가이드 롤러(3x)를 조립합니다.

    모든 부품에 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 얇게 바릅니다.

16. 나사를 사용해 전면 커버를 조립합니다.

17. 나사 하우징 어셈블리를 기어박스의 스플라인 조인트로 밀어 넣습니다.

18. 새 볼트(4x)를 사용하여 나사 하우징 어셈블리를 기어박스에 조립합니다.

    먼저 50% 토크로, 그 다음 100% 토크로 나사를 십자형으로 조입니다. 설치 개요에 따른 토크로 조이십시오.

19. 로드셀 케이블을 모터 케이블에 조립합니다.

20. 나사(2x)를 사용해 커넥터 커버를 조립합니다.