# Instalação vertical e montagem dianteira

OBSERVAÇÃO

Não deixe que a haste do pistão de pressão aguente o peso da prensa durante a manutenção ou reparação.

Força axial na haste do pistão da prensa PST pode danificar completamente a célula de carga.

Prensa | Montagem dianteira
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Montagem

1. Aplique um olhal na extremidade traseira da prensa, consulte os desenhos dimensionais em ServAid.

2. Desaperte os parafusos na extremidade dianteira da prensa.

3. Levante a prensa na vertical.

4. Monte a prensa na placa de montagem usando novos parafusos mais longos.

   Consulte os desenhos dimensionais no ServAid para o comprimento do parafuso.