# Assemblaggio della scatola degli ingranaggi

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Lubrificanti
Lubrificante | Descrizione
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

NOTA

Usare solo Klüberlub® BE 71-501

L'uso di altri lubrificanti potrebbe danneggiare la pressa in modo permanente.

Pezzi di ricambio richiesti

- Cuscinetti (x6)

NOTA

Aggiungere una piccola quantità di grasso su tutte le superfici al momento del riassemblaggio.

1. Assemblare i cuscinetti su entrambi i lati utilizzando una pressa e un supporto (x6).

   Utilizzare pressa e supporto solo sugli anelli interni del cuscinetto.

   Applicare uno strato sottile di grasso (Klüberlub® BE 71-501).

2. Assemblare i rulli guida.

3. Assemblare le rondelle di precarico nel coperchio superiore.

4. Assemblare il coperchio superiore utilizzando le nuove viti.

   Serrare le viti in maniera incrociata, prima a una coppia del 50% e quindi del 100%. Applicare la coppia secondo Panoramica sull'installazione.

5. Assemblare il pic del freno. 6-7 (CBUL solo pressa).