# Lubrification des guides de boîtier de vis à rouleaux et des galets de guidage

Ajouter une petite quantité de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur toutes les surfaces lors du remontage.

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

AVIS

Toujours nettoyer la presse à l’extérieur avec un chiffon non pelucheux avant de la démonter.

1. Retirer le couvercle et essuyer la graisse de l’intérieur avec du papier ou un chiffon non pelucheux.

2. Vérifier l’usure excessive.

   Vérifier :

   - les guides à l’intérieur du couvercle

   - les surfaces du roulement à rouleaux

   - la surface de la vis à rouleaux

3. Rechercher une rotation irrégulière en faisant tourner les galets de guidage dans les roulements à rouleaux avant de les retirer.

   Si les roulements à rouleaux sont endommagés, remplacer tous les roulements à rouleaux, voir Changement des roulements à rouleaux(Changement des roulements à rouleaux).

4. Retirer les ressorts à lames.

5. Ajouter une petite quantité de graisse (Klüberlub® BE 71-501) sur les roulements à galets de guidage.

6. Ajouter une petite quantité de graisse (Klüberlub® BE 71-501) et monter les ressorts à lames.

7. Monter les galets de guidage, ajouter une petite quantité de graisse (Klüberlub® BE 71-501).

8. Lubrifier la vis à rouleaux avec de la graisse (Klüberlub® BE 71-501).

9. Ajouter une petite quantité de graisse (Klüberlub® BE 71-501) à l’intérieur du couvercle et remonter le carter de la vis à rouleaux. Faites passer la presse de la position max OUT à la position max IN cinq fois à 10 mm / s pour répartir la graisse.

   Une force légère peut être nécessaire pour s’adapter au support du rouleau de guidage central.