# 注意事項

警告

電気事故

調整またはサービスの前に主電源を切ってください。

警告

圧挫の危険

決して、電源が接続された状態でツールを取り扱わないでください。予期せず軸方向に動き出すと、負傷や物的損害が発生するおそれがあります。

- ツールを取り扱う前にモータケーブルを取り外します。

1. ハンドル（A）を反時計回りに回してモータケーブルを外します。

2. モータケーブルを引き抜きます。

注記

サービスまたは修理中にプレスピストンロッドにプレスの重量がかからないようにしてください。

PST プレスピストンロッドの軸力によって、ロードセルが完全に損傷するおそれがあります。

注記

プレスピストンロッドの半径方向力によって、プレスが完全に損傷するおそれがあります。

半径方向の動きに耐えるようにピストンロッドが支えられていない場合、ピストンロッドが完全に損傷したり、ツール寿命とプレスの精度が低下することがあります。

- 垂直設置の場合：半径方向の動きを防ぐには、プレスを端面に垂直方向に組み立てます。

- 水平設置の場合：ピストンロッドレベルを水平に保つには、ラジアルサポートを使用します。