# Wymiana łożysk rolkowych

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

1. Umieścić prasę na poziomej powierzchni.

2. Wykręcić wszystkie śruby mocujące osłonę obudowy śruby tocznej.

3. Zdjąć osłonę obudowy śruby.

4. Wymontować rolki prowadzące i podkładki regulacyjne (3x).

5. Wymontować łożyska rolkowe (3x).

   Wyrzucić zużyte łożyska rolkowe.

6. Zamontować nowe łożyska rolkowe (3x).

   Pokryć wszystkie części cienką warstwą smaru (Klüberlub® BE 71-501).

7. Zamontować rolki prowadzące i podkładki regulacyjne (3x)

   Pokryć wszystkie części cienką warstwą smaru (Klüberlub® BE 71-501).

8. Przymocować osłonę obudowy śruby za pomocą śrub.