# 롤러 나사 하우징 가이드 및 가이드 롤러 윤활

재조립하는 동안 모든 표면에 소량의 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 바릅니다.

윤활제
윤활제 | 설명
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

참고

Klüberlub® BE 71-501만 사용하십시오.

다른 윤활제를 사용하면 프레스가 영구히 손상됩니다.

참고

항상 해체하기 전에 보풀 없는 천을 사용해 프레스의 외관을 청소하십시오.

1. 커버를 제거하고 보풀 없는 천을 사용해 안쪽에서 그리스를 닦아냅니다.

2. 과도한 마모가 없는지 점검합니다.

   검사:

   - 커버 안쪽의 가이드

   - 롤러 베어링 표면

   - 롤러 나사 표면

3. 제거 전에 롤러 베어링에서 가이드 롤러를 돌려서 불규칙한 회전을 확인합니다.

   롤러 베어링이 손상된 경우, 모든 롤러 베어링을 교체하십시오(롤러 베어링 교체 참조).

4. 리프 스프링을 제거합니다.

5. 가이드 롤러 베어링에 소량의 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 바릅니다.

6. 소량의 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 바르고 리프 스프링을 조립합니다.

7. 가이드 롤러를 조립하고 소량의 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 바릅니다.

8. 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 사용해 롤러 나사를 윤활합니다.

9. 커버 안쪽에 소량의 그리스(Klüberlub® BE 71-501)를 바르고, 롤러 나사 하우징을 다시 조립합니다. 10mm/s 속도로 최대 바깥 위치에서 최대 안쪽 위치까지 5번 프레스를 순환하여 그리스를 골고루 분산시킵니다.

   중앙의 가이드 롤러 홀더를 맞추기 위해 약간의 힘이 필요할 수도 있습니다.