# Schmierung der Gehäuseführungen und Führungsrollen des Planetenrollengewindetriebs

Tragen Sie beim Wiederzusammenbau eine kleine Menge Fett (Klüberlub® BE 71-501) auf alle Oberflächen auf.

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

HINWEIS

Reinigen Sie vor der Demontage die Presse stets mit einem fusselfreien Tuch.

1. Entfernen Sie die Abdeckung und wischen Sie mit einem fusselfreien Tuch das Fett von der Innenseite ab.

2. Prüfen Sie auf übermäßigen Verschleiß.

   Prüfen Sie:

   - die Führungen auf der Innenseite der Deckel

   - die Oberflächen der Rollenlager

   - die Oberflächen des Planetenrollengewindetriebs

3. Suchen Sie nach Unwuchten in der Drehung, indem Sie die Führungsrollen vor dem Ausbau in den Rollenlagern drehen.

   Wenn die Rollenlager beschädigt sind, tauschen Sie sie aus, siehe Austausch der Rollenlager.

4. Entfernen Sie die Blattfedern.

5. Tragen Sie eine kleine Menge Fett (Klüberlub® BE 71-501) auf die Führungsrollenlager auf.

6. Tragen Sie eine kleine Menge Fett (Klüberlub® BE 71-501) auf die Blattfedern auf und setzen Sie sie wieder ein.

7. Montieren Sie die Führungsrollen und tragen Sie eine kleine Menge Fett (Klüberlub® BE 71-501) auf.

8. Schmieren Sie den Planetenrollengewindetrieb mit Fett (Klüberlub® BE 71-501).

9. Tragen Sie eine kleine Menge Fett (Klüberlub® BE 71-501) auf die Innenseiten der Deckel auf und setzen Sie das Gehäuse des Planetenrollengewindetriebs wieder zusammen. Fahren Sie die Presse fünfmal mit 10 mm/s von der maximalen OUT-Position bis zur maximalen IN-Position, um das Fett zu verteilen.

   Zur Befestigung des mittleren Führungsrollenhalters kann ein geringer Krafteinsatz erforderlich sein.