# Montaggio anteriore installazione verticale

NOTA

Evitare che il peso della pressa venga sostenuto dall'asta del pistone della pressa durante la manutenzione o riparazione.

La forza assiale sull'asta del pistone della pressa PST può danneggiare completamente la cella di carico.

Premere | Montaggio anteriore
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Utensili richiesti

- Chiave Allen o punte da 4-10 mm

- Viti e attacchi

- Chiavi o Torx® punte T6-T25

- Chiave torsiometrica

- Dispositivo di sollevamento

- Cacciaviti

- Pinze

- Estrattore per cuscinetti (opzionale)

- Spessimetro

Montaggio

1. Installare un occhiello di sollevamento nella parte posteriore della pressa. Vedere i disegni quotati in ServAid.

2. Svitare le viti nella parte anteriore della pressa.

3. Sollevare la pressa in posizione verticale.

4. Montare la pressa sulla piastra di montaggio usando le nuove viti più lunghe.

   Vedere i disegni quotati in ServAid per la lunghezza delle viti.