# Нормальные условия окружающей среды

Это изделие разработано для сохранения безопасности использования при следующих условиях:

- Применение в помещении

- Высота до 2 000 м

- Температура окружающей среды: 0-40°C

- Предельно допустимая относительная влажность - 80 % при температуре до 31 °C с линейным снижением до 50 % при повышении температуры до 40 °C

- Загрязнение окружающей среды 2-й степени