# Force radiale sur le piston de la presse

AVIS

La force radiale sur la tige de piston de la Presse PST peut endommager complètement la Presse.

Si la tige de piston n’est pas suffisamment supportée pour résister à des mouvements radiaux, la tige de piston peut être complètement endommagée ou la durée de fonctionnement et la précision de la Presse PST peuvent être réduites.

- Pour le montage vertical : Assembler la presse verticale sur la surface d’extrémité pour empêcher le mouvement radial.

- Pour le montage horizontal : Utiliser un support radial pour maintenir le niveau de la tige de piston.

Poids maximum autorisé de l’outil de Presse (masse) pour le montage vertical

Modèle de presse PST | Avec Frein (kg) | Avec frein (lbs) | Sans frein (kg) | Sans frein (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

Assemblage

1. Monter un anneau de levage à l’extrémité arrière de la presse.

2. Soulever la presse en position verticale.

3. Fixer la presse et serrer les vis en diagonale du couple spécifié.