# Instalação horizontal

OBSERVAÇÃO

Força radial na haste do pistão da prensa PST pode danificar completamente a célula de carga.

Se a haste do pistão não estiver apoiada o suficiente para aguentar os movimentos radiais, a haste do pistão poderá ser totalmente danificada ou a vida útil e precisão da prensa PST será reduzida.

- Para instalação vertical: Monte a presa na vertical na extremidade para impedir o movimento radial.

- Para instalação horizontal: Use um suporte radial para manter o nível da haste do pistão.

OBSERVAÇÃO

Apoie a prensa somente na área cinza

Peso da ferramenta e apoio
Prensa | Peso máx. da ferramenta (A) | Necessidade de apoio da prensa (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Não
PST 10 | 2 kg | Não
PST 20 | 4 kg | Sim (apenas CBUL)
PST 35 | 7 kg | Sim
PST 50 | 10 kg | Sim
PST 55 | 10 kg | Sim
PST 100 | 20 kg | Sim