# PST5-300CUL

## Electromechanical press

# Produktinformation

# Allmän information

VARNING

Risk för allvarliga personskador eller skador på egendom

Du måste ha läst, förstått och följt alla anvisningar innan du använder verktyget. Om inte alla anvisningar efterföljs finns risk för elchock, brand, allvarliga personskador eller skador på egendom.

- Läs all säkerhetsinformation som levereras tillsammans med de olika delarna i systemet.

- Läs alla produktanvisningar för installation, drift och underhåll av de olika delarna i systemet.

- Läs alla lokala lagstiftade säkerhetsföreskrifter när det gäller systemet och delar till dessa.

- Spara all information och alla anvisningar för framtida referens.

I detta avsnitt

- Information om kraftverktyg
- Signalord för säkerhet
- Garanti
- Webbplats
- ServAid
- Säkerhetsdatablad MSDS/SDS
- Ursprungsland
- Dimensionsritningar

# Information om kraftverktyg

VARNING

Läs alla säkerhetsföreskrifter, instruktioner, illustrationer och specifikationer som hör till elverktyget.

Underlåtenhet att följa alla angivna instruktioner kan leda till elektrisk stöt, eldsvåda och/eller svåra personskador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

# Signalord för säkerhet

Säkerhetssignalorden Fara, Varning, Aktsamhet och Observera har följande innebörder:

FARA | FARA är en farlig situation som om den inte undviks, kommer att leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
VARNING | VARNING är en farlig situation som om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
AKTSAMHET | AKTSAMHET, använt med säkerhetsvarningssymbolen, indikerar en farlig situation som om den inte undviks, kan resultera i mindre eller måttlig skada.
OBSERVERA | OBSERVERA uppmärksammar om saker som inte är relaterade till personskador.

# Garanti

- Produktgarantin upphör att gälla 12+1 månader efter avsändning från Atlas Copco:s distributionscenter.

- Normalt slitage på delar ingår inte i garantin.

  - Normalt slitage kräver vanligen byte av delar eller annan justering/översyn vid underhåll av standardverktyg under denna period (uttryckt i tid, drifttimmar eller på annat sätt).

- Produktgarantin bygger på korrekt användning, underhåll och reparation av verktyget och dess komponenter.

- Skador på delar som uppstår som en följd av bristande underhåll eller utförs av andra än parter Atlas Copco eller deras certifierade servicepartners under garantitiden täcks inte av garantin.

- För att undvika skador eller förstörelse av verktygsdelar, bör service utföras på verktyget samt underhållsplaner följas enligt anvisningarna.

- Garantireparationer utförs endast i Atlas Copco verkstäder eller av auktoriserade servicepartners.

Atlas Copco erbjuder förlängd garanti och toppmodernt förebyggande underhåll genom dess ToolCover kontrakt. För ytterligare information, kontakta din lokala servicerepresentant.

För elektriska motorer:

- Garantin gäller endast när den elektriska motorn inte har öppnats.

# Webbplats

Information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och publicerade ärenden hittar du på webbplatsen för Atlas Copco

Besök: www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid är en portal som uppdateras kontinuerligt och som innehåller teknisk information, till exempel:

- Föreskrifter och säkerhetsinformation

- Tekniska data

- Installations-, drift- och serviceanvisningar

- Reservdelslistor

- Tillbehör

- Dimensionsritningar

Besök: https://servaid.atlascopco.com.

Kontakta närmaste representant för Atlas Copco om du behöver ytterligare teknisk information.

# Säkerhetsdatablad MSDS/SDS

Säkerhetsdatabladen beskriver de kemiska produkter som säljs av Atlas Copco.

Se webbplatsen för Atlas Copco om du behöver mer information www.atlascopco.com/sds.

# Ursprungsland

Se informationen på produktetiketten för uppgift om ursprungsland.

# Dimensionsritningar

Dimensionsritningar finns antingen i arkivet över dimensionsritningar eller på ServAid.

Besök: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw eller https://servaid.atlascopco.com.

# Översikt

# Allmän beskrivning

Den servoelektriska pressen PST bygger på QST-lösningen som är beprövad inom branschen. Vårt tryckaxelsystem ger hög produktivitet och hela serien kan användas till många olika uppgifter. Planetrullskruven har mycket hög effektivitet och kan omvandla rotationsrörelsen från den unika mekaniska växellådan till en kraftfull och exakt linjär rörelse. Samma programplattform – ToolsTalk PowerMacs – gör systemet lätt att använda, programmera och styra.

# Funktioner

- Slimmad och kompakt design

- Avancerad planetrullskruv

- Mekanisk växel istället för bälte

- Standard QST motor med smart kabelanslutning

- Axelchip och digital kommunikation

- Hård- och mjukvarutväranvändning med QST

- Kompatibel med ToolsNet

- Bromsversion för parkering och positionshållning (tillval)

# Fördelar

- Lättintegrerad i begränsade utrymmen på grund av den slimmade och kompakta designen

- Extrem slitstyrka

- Mindre lager av reservdelar

- Hög produktivitet på grund av höga hastigheter, acceleration och fartminskning

- Reducerad installations- och utbildningskostnad

- Del av Smart Connected Assembly

# Användningsområden

PST är ett elektromekaniskt manöverdon som kan användas för montering av exempelvis lager, tätning, växlar eller justeringsstift när hög noggrannhet och spårbarhet är nödvändigt. Du kan trycka för att stoppa och styra kraften hos manöverdonet, eller du kan trycka på ett visst avstånd och styra ,manöverdonets slag.

# Huvudkomponenter

1 | Motor | 4 | Laddningscell
2 | Broms (endast CBUL) | 5 | Växellåda
3 | Rullskruv monteringshölje |  |

# Normala miljöförhållanden

Denna produkt är utvecklad för att fungera säkert under följande förhållanden:

- Användning inomhus

- Höjd över havet upp till 2000 m

- Omgivningstemperatur 0°C till 40 °C

- Maximal relativ luftfuktighet 80 % för temperaturer upp till 31 °C, vilket minskar linjärt till 50 % relativ luftfuktighet vid 40 °C

- Förorening grad 2

# Tekniska produktdata

Tekniska produktdata finns antingen på ServAid eller på webbplatsen för Atlas Copco.

Besök: https://servaid.atlascopco.com eller www.atlascopco.com.

# Tillbehör

# Valbara tillbehör

# Pressverktygsadapter för PST

Med press-verktygsadaptern kan verktyget ställas in specifikt i en viss vinkel runt pressaxeln.

Det ska användas för applikationer med dragkrafter.

Montering av press-verktygsadaptern

1. Ta bort de två skruvarna (2x) och montera press-verktygsadaptern på presskolven.

2. Montera tillbaka de två (2x) skruvarna och dra åt det enligt tabellen.

# TTS-QST-programmeringskabel

TTS programmeringskabel används för programmering av QST / PST-verktyg när motor eller lastcell har ändrats.

# Presskraftsomvandlare

Presskraftsvalideringsomvandlaren används med STanalyser / STa 6000 för att mäta presskraften i den aktuella applikationen, för att kalibrera PST till den aktuella applikationen eller som en regelbunden kvalitetskontroll av PST. Se dokumentation för STanalyzer/STa 6000 för bruksanvisning.

# Serviceöversikt

# Reservdelar

För reservdelsförfrågningar se ServAid.

# Installation

# Installationskrav

# Krav

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

- PST-pressen är avsedd att användas som maskin- eller maskinkomponent. Ansvaret för hantering, installation och användning av denna produkt ligger hos MTB (maskinverktygsbyggare) och slutanvändare.

- MTB (maskinverktygsbyggare) eller anläggningsansvarig måste alltid utföra en riskbedömning enligt ISO 13849-1, för att bestämma önskad prestandanivån för den fullständiga installationen.

- Installation, drift och service av PST Press måste endast utföras av kvalificerad personal.

VARNING

Klämrisk

Hantera aldrig verktyget med ansluten strömförsörjning. En oväntad start i en rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada.

- Ta bort motorkabeln innan du hanterar verktyget.

# Installation

# Installationsöversikt

PST-pressen kan installeras med hjälp av de främre skruvhålen eller de bakre skruvhålen. Se dimensionsritningar på ServAid för installationsdimensioner.

VARNING

Klämrisk

Se till att stå på säkert avstånd från lasten! En roterande eller fallande last kan orsaka allvarliga kroppsskador eller död.

- Använd alltid monterade lyftögla

- Pressens vikt är 17.5 Kg/39 Ib.

OBS

Använd INTE både främre och bakre installation samtidigt.

Om pressen är monterad både fram och bak, kommer livslängden och PST Press-noggrannheten att minskas.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Momentbord
Skruv | Moment [Nm] | Moment [ft.lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

Olja de gängade delarna av skruven före åtdragningen.

Använd endast skruvar med hållfasthetsklass 12.9 (DIN 912).

# Vertikal montering på framsidan

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

Tryck | Frammonterad
--- | ---
PST 5 | M8 (4x)
PST10 | M8 (4x)
PST20 | M8 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M10 (8x)
PST60 | M10 (8x)
PST100 | M12 (8x)

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Montering

1. Montera en lyftögla på baksidan av pressen, se dimensionsritningar i ServAid.

2. Skruva av skruvarna i pressens främre ände.

3. Lyft pressen till ett vertikalt läge.

4. Montera pressen till monteringsplåten med hjälp av nya längre skruvar.

   Se dimensionsritningar i ServAid för skruvlängd.

# Radiell kraft på presskolven

OBS

Radiell kraft på PST tryckkolvstången kan skada pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller livslängden och noggrannheten på PST Pressen kommer att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången i nivån.

Max tillåten press-verktygsvikt (massa) för vertikal installation

PST Press-modell | Med broms (kg) | Med broms (lbs) | Utan broms (kg) | Utan broms (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Montering

1. Montera en lyftögla i pressens bakre ände.

2. Lyft pressen till ett vertikalt läge.

3. Fixera pressen och dra åt skruvarna diagonalt till angivet vridmoment.

# Horisontell installation

OBS

Radiell kraft på PST tryckkolvstången kan skada pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller livslängden och noggrannheten på PST Pressen kommer att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången i nivån.

OBS

Stöd bara pressen på det grå området

Verktygets vikt och stöd
Tryck | Verktygets vikt max. (A) | Behov Press-stöd (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Nej
PST 10 | 2 kg | Nej
PST 20 | 4 kg | Ja (endast CBUL)
PST 35 | 7 kg | Ja
PST 50 | 10 kg | Ja
PST 55 | 10 kg | Ja
PST 100 | 20 kg | Ja

# Vertikal montering på baksidan

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

Tryck | Bakmonterad
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

1. Använd hål på båda sidor av pressen när du använder bakre skruvhål

   Använd inte för långa skruvar, se dimensionsritningar i ServAid.

2. Dra åt skruvarna enligt Momentbord .

   Se till att stödja pressen tills alla skruvar är åtdragna.

# Installera motorkabeln

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

1. Justera motorkabeln med stiften på presskontakten.

2. Skjut motorkabeln försiktigt mot trådarnas början.

3. Vrid handtaget (A) motsols för att installera och låsa motorkabeln.

OBS

Använd inte för mycket kraft för att sätta in presskabeln.

Kontaktstiften skadas om de inte är inriktade.

# Service

# Hur man undviker problem som orsakas av statisk elektricitet

Komponenterna inuti produkten och styrenheten är känsliga för elektrostatiska urladdningar. För att undvika framtida fel, se till att service och underhåll utförs i en ESD-godkänd arbetsmiljö. Bilden nedan visar ett exempel på en lämplig serviceverkstad.

# Underhåll

# Försiktighetsåtgärder

VARNING

Elektrisk fara

Stäng av strömförsörjningen innan något justeras eller service utförs.

VARNING

Klämrisk

Hantera aldrig verktyget med ansluten strömförsörjning. En oväntad start i en rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada.

- Ta bort motorkabeln innan du hanterar verktyget.

1. Vrid handtaget (A) motsols för att lossa motorkabeln.

2. Dra ut motorkabeln.

OBS

Låt inte tryckkolvstången stödja tryckvikten under service eller reparationer.

Axiell kraft på PST-presskolvstången kan helt fullständigt skada lastcellen.

OBS

Radiell kraft på tryckkolvstången kan förstöra pressen.

Om kolvstången inte är tillräckligt stödd för att motstå radiella rörelser, kan kolvstången skadas helt, eller så kommer pressens livslängd och noggrannhet att minskas.

- För vertikal installation: Montera pressen vertikalt på ändytan för att förhindra radiell rörelse.

- För horisontell installation: Använd ett radiellt stöd för att hålla kolvstången plan.

# Servicekrav

Service får endast utföras av kvalificerad personal som har tillgång till servicehandboken och/eller har utbildats för service på Atlas Copco-verktyg.

Den elektriska motorn är en förseglad enhet som inte under några omständigheter får öppnas av någon annan än Atlas Copco Industrial Technique AB. Om bestämt att elmotorn är defekt eller i behov av service, ska hela motorenheten returneras till Atlas Copco för utbyte. Service kommer inte att utföras på motorer som öppnats av någon annan än Atlas Copco.

# Servicerekommendationer

Förebyggande underhåll rekommenderas med jämna mellanrum. Se den detaljerade informationen om förebyggande underhåll. Om produkten inte fungerar som den ska, ta den ur drift och inspektera den.

Om ingen detaljerad information om förebyggande underhåll ingår, följ dessa allmänna riktlinjer:

- Rengör tillämpliga delar noga

- Byt ut defekta eller slitna delar

# Förebyggande underhåll

# Underhållsintervall

Vid normala driftsförhållanden, vilket är 80% belastning och en motortemperatur på max 80 °C, bör pressen servas med jämna mellanrum efter 1 miljon cykler eller en gång om året.

# Smörjning

# Erforderliga smörjmedel

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

# Förbereda för smörjning

1. Före smörjning ska pressen köras till sitt maximala utläge (minus 5 mm), eller så långt installationen tillåter, för att exponera den inre gängade delen av rullskruven.

2. Stäng av strömmen till systemet med pressen i detta utläge.

Vid förebyggande underhåll behöver du inte ta bort rullskruvshuset från växellådan.

# Smörjning av rullskruvhusstyrning och styrrullar

Lägg till en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla ytor under återmontering.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

OBS

Rengör alltid pressen på utsidan med en luddfri trasa före demontering.

1. Ta bort kåpan och torka av fett från insidan med luddfri trasa.

2. Kontrollera om för mycket slitage.

   Kontrollera:

   - guiderna på insidan av kåpan

   - rullagerytorna

   - rullskruvytan

3. Leta efter oregelbunden rotation genom att vrida styrrullarna i rullagerna innan de tas bort.

   Om rullagren är skadade, byt alla rullager, se Byte av rullager.

4. Ta bort bladfjädrarna.

5. Lägg till en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på styrrullagren.

6. Tillsätt en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) och montera bladfjädrarna.

7. Montera styrrullarna, tillsätt lite smörjfett (Klüberlub® BE 71-501).

8. Smörj rullskruven med fett (Klüberlub® BE 71-501).

9. Lägg en liten mängd fett (Klüberlub® BE 71-501) på insidan av kåpan och montera rullskruvhuset. Cykla pressen från max OUT-läge till max IN-läge fem gånger vid 10mm/s för att fördela fettet.

   Lätt kraft kan behövas för att passa i centrumrullhållaren.

# Smörjningsguide

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

# Smörjning av rullskruv

Läs alltid och följ anvisningarna Förbereda för smörjning.

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

OBS

Rengör alltid pressen på utsidan med en luddfri trasa före demontering.

1. Ta bort kåpan och torka av fett från insidan med papper eller en trasa.

2. Lägg tillräckligt med fett för att fylla gängorna jämnt på den synliga delen av rullskruven.

3. Montera tillbaka kåpan.

# Reparationsanvisningar

# Byta ut kommunikationskortsröret

Byte av kort ska endast utföras av auktoriserad servicepersonal som har fått lämplig utbildning. Det är inte nödvändigt att demontera motorns bakdel för byte av kommunikationskortet.

# Demonterings-/monteringsanvisningar

# Byte av rullager

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

1. Placera pressen på en vågrät yta.

2. Demontera alla skruvhöljets skruvar.

3. Demontera skruvhöljet.

4. Demontera styrrullarna och passbricka (3x).

5. Demontera rullagerna (3x).

   Kassera de använda rullagren.

6. Montera de nya rullagerna (3x).

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

7. Montera styrrullarna och passbricka (3x)

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

8. Montera skruvhöljet med skruvarna.

# Demontering av skruvhuset

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

1. Ta bort skruvarna för kontaktskyddet.

2. Demontera kontaktskyddet.

3. Koppla bort lastcellkabeln från motorkabeln.

4. Fixera pressen genom att klämma fast över växellådshuset med hjälp av ett mjukt städ.

5. Lossa bultarna (4x) som håller skruvhuset på växellådan.

   Kassera använda bultar.

6. Skjut skruvhuset ut ur splineslutet i växellådan.

   Styrringen kan placeras i växellådan.

7. Placera pressen på en vågrät yta.

8. Demontera alla lockskruvarna.

9. Demontera bort kåpan.

10. Demontera styrrullarna (3x).

11. Demontera alla bladfjädrar (upp till 4x).

    Om färre än 4 bladfjädrar, öka till 4 st vid återmontering.

12. Demontera skruvhuset.

13. Demontera centrumrullhållaren.

14. Skruva loss skruvmutter- och kolvaxelaggregatet, genom att rotera hela den inre axelns sammansättning.

15. Demontera övre skivfjädern (och stödbrickan).

16. Demontera det yttre lagerlocket (mot rullskruvmuttern).

17. Kläm över lastcell/hölje i ett städ med mjuka klämbackar.

18. Skruva loss alla bultar som håller lastcellen.

19. Demontera det inre lagerlocket från rullskruvaxeln.

20. Demontera rullskruvlagret skivfjäder och alla brickor.

21. Skruva loss alla bultar och ta bort den övre flänsen.

22. Skjut ut rullskruvmuttern från rullmutterhuset.

    Se till att ta bort axelnyckeln som förbinder de två delarna som ska användas vid återmontering.

23. Skruva rullskruvmuttern tillbaka på rullskruvaxeln.

    Rullskruvaxel och mutter är ett matchat par, var och en märkt med ett serienummer.

    Några av stegen behövs inte vid byte av rullskruvar.

# Demontera växellådan

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

1. Lossa de fyra skruvarna som håller kontaktskyddet.

2. Demontera kontaktskyddet.

3. Koppla bort lastcellkabeln från motorkabeln.

4. Fäst pressen över växellådan i ett städ med mjuka klämbackar.

5. Demontera bromsbilen. 2-3 (endast CBUL press).

6. Lossa de övre lockskruvarna.

7. Ta bort den övre kåpan. genom att skruva långa skruvar genom de gängade hålen.

   Kom ihåg läget för styrringar och förspänningsbrickorna. Förspänningsbrickorna kan placeras i topplocket.

8. Demontera styrringarna och förspänningsbrickorna.

9. Demontera kugghjul, axel och lager.

10. Demontera alla lager (x6) med hjälp av ett lagerdragare (bild 10-11).

# Demontering av motor och planetväxel

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Demontera först växellådan, se Demontera växellådan.

1. Placera pressen på en vågrät yta innan skruvarna lossas.

2. Skruva loss skruvarna som håller planetväxeln och motorn.

3. Demontera kugghjulet.

4. Demontera planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

5. Demontera spårringen i växellådan (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

6. Demontera solhjulet och lagret (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

7. Demontera solhjulets lager med hjälp av en lagerdragare. (bild. 7- 8 gäller endast i PST 35, PST50 och PST100).

# Montering av skruvhuset

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

Reservdelar | Mängd
--- | ---
Rullager | 3
Bladfjädrar | 3
Distansbrickor | 4
Rullar | 3
Axeltätning (o-ring eller skraptätning) | 3
Glidlager | 1
Lastcell (om nödvändigt) | 1

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Skruva av rullskruvsmuttern från rullskruvaxeln som levereras från SKF.

2. Montera axelnyckeln på rullskruvmuttern.

3. Lägg till en liten mängd fett på alla ytor och skjut rullskruvmuttern in i rullmutterhuset.

4. Kläm över rullmutterhuset i ett städ med mjuka klämbackar.

5. Montera den övre flänsen med nya skruvar.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

6. Montera rullskruvlager, skivfjäder och alla brickor.

   Montera den konvexa sidan av skivfjädern mot lagret. Använd bricka(or) mellan hus och skivfjäder.

7. Montera axeln, passbricka och det inre lagerlocket på rullskruvaxeln.

8. Montera lastcellen med nya skruvar. Dra åt skruvarna korsvis, med hjälp av en lång blocknyckel, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

   Kläm över lastcell/hölje med hjälp av ett städ med mjuka klämbackar.

9. Montera det yttre lagerlocket.

10. Montera övre skivfjädern (och stödbrickan).

    Konvex sida mot växellåda. Bricka mellan hus och skivfjäder.

11. Montera skruvmuttern och kolvaxelaggregatet genom att rotera hela aggregatet på inneraxeln.

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på skruven.

12. Montera centrumrullhållaren och skruvhuset.

13. Om nödvändigt, montera glidlager, distansbrickor (3x) och rullager (3x), se Byte av rullager.

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

14. Montera bladfjädrarna (4x).

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

15. Montera styrrullarna (3x).

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

16. Montera den främre kåpan med skruvar.

17. Skjut in skruvhusaggregatet på splineslutet på växellådan.

18. Montera skruvhusaggregatet på växellådan med nya bultar (4x).

    Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

19. Montera lastcellens kabel på motorkabeln.

20. Montera kontaktskyddet med skruvarna (2x).

# Montering av växellådan

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

- Lager (x6)

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Montera lagren på båda sidor med en press och stöd (x6).

   Tryck och stöd endast på lagrets inre ringar.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501).

2. Montera styrringar.

3. Monter förspänningsbrickorna i topplocket.

4. Montera topplocket med nya skruvar.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

5. Montera bromsbilen. 6-7 (endast CBUL press).

# Montering av planetväxeln och motorn

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

- Solväxellager

- Planetväxel

- Solhjul

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Montera solhjulet som bärs på solhjulsaxeln med en press (endast tillämplig i PST 35, PST50 och PST100), ram 1-2.

   Tryck endast på lagrets inre ring med hjälp av pressen.

2. Montera solhjulet och lager in i växellådan med en press (endast tillämplig i PST 35, PST50 och PST100),ram 3-4.

   Tryck bara på lagrets yttre ring med pressen.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501).

3. Montera spårringen i växellådan med hjälp av en tång (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 5.

4. Montera det nya planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 6.

5. Montera kuggkransen (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 7.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på skruven.

6. Montera planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 8.

7. Montera motorn med nya skruvar ram 9-10.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

# Återvinning

# Miljöföreskrifter

När en produkt har tjänat sitt syfte måste den återvinnas på rätt sätt. Demontera produkten och återvinn komponenterna i enlighet med lokal lagstiftning.

Batterierna skall tas om hand av din nationella organisation för batteriåtervinning.

# Återvinningsinformation för pressverktyg

Pos. | Nr. | Komponent | Återvinn som:
--- | --- | --- | ---
1 | 1 | Adapter | Metall, stål
2 | 1 | O-ring/skrap | NBR gummi
3 | 1 | Ljuddämpare | Metall, mässing
4 | 1 | Plåt | Metall, stål
5 | 1 | Lager | Metall, brons
6 | 1 | Kåpa | Metall, aluminium
7 | 4 | Skruv | Metall, stål
8 | 1 | Tryckstång | Metall, stål
9 | 1 | Kåpa | Metall, stål
10 | 1 | Laddningscell | Metall, stål
11 | 1 | Kontakt | Elektronik
12 | 1 | Motor bakdel | Metall, aluminium
13 | 1 | Kom. kortrör | Metall, rostfritt stål
14 | 1 | Kom. kort (PCB) | Elektronik
15 | 1 | Motor | Elektronik
16 | 2 | Skruv | Metall, stål
17 | 1 | Hölje | Metall, aluminium
18 | 1 | U-växel och skruvar | Metall, stål