# Préparer la lubrification

1. Avant la lubrification, faire fonctionner la presse en position de sortie maximale (moins 5 mm), ou autant que l'installation le permet, pour exposer la partie filetée interne de la vis à rouleaux.

2. Éteindre le système avec la presse dans cette position relâchée.

Pour la maintenance préventive, il n’est pas nécessaire de retirer l’assemblage du boîtier de vis à rouleaux de la boîte d'engrenages.