# 拆下电机和行星齿轮

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

润滑剂
润滑剂 | 说明
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

注意

仅可使用 Klüberlub® BE 71-501

使用其他润滑剂将永久损坏冲压机。

首先拆下齿轮箱，请参阅拆卸齿轮箱。

1. 拧松螺钉之前，将冲压机放于水平表面。

2. 拧下固定行星齿轮和电机的螺钉。

3. 拆下齿圈。

4. 拆下行星齿轮（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100）。

5. 拆下齿轮壳体中的卡簧（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100）。

6. 拆下太阳轮和轴承（仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100）。

7. 用轴承拉拔器拆下太阳轮轴承。（图 7-8 仅适用于 PST 35、PST50 和 PST100）。