# Horizontální montáž

UPOZORNĚNÍ

Radiální síla na pístnici PST může způsobit závažné poškození lisu.

Není-li u pístnice zajištěná dostatečná únosnost vzhledem k radiálním silám, může dojít k celkovému poškození nebo zkrácení životnosti pístnice, jakož i snížení přesnosti lisování PST.

- Vertikální instalace: Lis ustavte vertikálně na čelní plochu tak, aby nedošlo k radiálnímu pohybu.

- Horizontální instalace K zajištění vodorovné polohy pístnice použijte radiální opěru.

UPOZORNĚNÍ

Lis se podepírá pouze v šedých plochách

Hmotnost nástroje a podpěra
Lis | Max. hmotnost nástroje (A) | Potřeba opěry lisu (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | Ne
PST 10 | 2 kg | Ne
PST 20 | 4 kg | Ano (pouze CBUL)
PST 35 | 7 kg | Ano
PST 50 | 10 kg | Ano
PST 55 | 10 kg | Ano
PST 100 | 20 kg | Ano