# Замена роликовых подшипников

Необходимые инструменты

- Шестигранные ключи или сверла 4-10 мм

- Насадки-отвертки и втулки

- Ключи Torx® или насадки T6-T25

- Динамометрический гаечный ключ

- Подъемное устройство

- Отвертки

- Плоскогубцы

- Съемник для подшипника

- Щуп для измерения зазоров

Смазочные материалы
Смазочный материал | Описание
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Используйте только Klüberlub® BE 71-501

Использование других смазочных материалов приведет к необратимому повреждению пресса.

1. Поместите пресс на горизонтальную поверхность.

2. Отвинтите все винты обшивки корпуса винта.

3. Снимите обшивку корпуса винта.

4. Снимите направляющие ролики и подкладку (3 шт.).

5. Снимите роликовые подшипники (3 шт.).

   Утилизируйте использованные роликовые подшипники.

6. Установите новые роликовые подшипники (3 шт.).

   Нанесите тонкий слой смазки (Klüberlub® BE 71-501) на все части.

7. Установите направляющие ролики и подкладку (3 шт.).

   Нанесите тонкий слой смазки (Klüberlub® BE 71-501) на все части.

8. Закрепите обшивку корпуса винта при помощи винтов.