# 冲压机活塞径向力

注意

PST 冲压机活塞杆上的径向力可能会彻底损坏冲压机。

如果活塞杆的支撑不足以承受径向运动，则活塞杆可能会彻底损坏，或者会降低使用寿命和 PST 冲压机精度。

- 垂直安装：将冲压机垂直组装在端面上以防止径向运动。

- 水平安装：使用径向支撑以保持活塞杆的水平。

垂直安装允许的最大冲压模具重量（质量）

PST 冲压机型号 | 带制动器 (kg) | 带制动器 (lbs) | 不带制动器 (kg) | 不带制动器 (lbs)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17.6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17.6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35.5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61.6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

所需的工具

- 六角扳手或钻头 4-10 mm

- 螺旋钻头和套筒

- Torx® 钥匙或钻头 T6-T25

- 扭矩扳手

- 升降装置

- 螺丝刀

- 钳子

- 轴承拉拔器（可选）

- 测隙规

装配

1. 在冲压机后端安装一个吊耳。

2. 垂直方向提起冲压机。

3. 固定冲压机然后按对角线顺序将螺钉拧紧到指定扭矩。