# 垂直設置背面取り付け

注記

サービスまたは修理中にプレスピストンロッドにプレスの重量がかからないようにしてください。

PST プレスピストンロッドの軸力によって、ロードセルが完全に損傷するおそれがあります。

プレス | 背面取り付け
--- | ---
PST 5 | M8 (8)
PST10 | M8 (8)
PST20 | M10 (8)
PST35 | M10 (8)
PST50 | M12 (8)
PST100 | M16 (8)

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

1. 背面のネジ穴を使用する場合は、プレスの両側の穴を使用します

   長すぎるネジは使用しないでください。ServAid の寸法図を参照してください。

2. トルク表に従ってネジを締め付けます。

   すべてのネジが締め付けられるまで、必ずプレスを支えてください。