# Montering av planetväxeln och motorn

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

- Solväxellager

- Planetväxel

- Solhjul

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Montera solhjulet som bärs på solhjulsaxeln med en press (endast tillämplig i PST 35, PST50 och PST100), ram 1-2.

   Tryck endast på lagrets inre ring med hjälp av pressen.

2. Montera solhjulet och lager in i växellådan med en press (endast tillämplig i PST 35, PST50 och PST100),ram 3-4.

   Tryck bara på lagrets yttre ring med pressen.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501).

3. Montera spårringen i växellådan med hjälp av en tång (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 5.

4. Montera det nya planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 6.

5. Montera kuggkransen (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 7.

   Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på skruven.

6. Montera planetväxeln (gäller endast i PST 35, PST50 och PST100), ram 8.

7. Montera motorn med nya skruvar ram 9-10.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.