# Montering av skruvhuset

Verktyg som krävs

- Insexnycklar eller bitar 4-10 mm

- Skruvbitar och uttag

- Torx® -nycklar eller bitar T6-T25

- Momentnyckel

- Lyftanordning

- Skruvdragare

- Tång

- Lagerdragare (tillval)

- Bladmått

Smörjmedel
Smörjmedel | Beskrivning
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBS

Använd endast Klüberlub® BE 71-501

Användning av andra smörjmedel kommer permanent att skada pressen.

Nödvändiga reservdelar

Reservdelar | Mängd
--- | ---
Rullager | 3
Bladfjädrar | 3
Distansbrickor | 4
Rullar | 3
Axeltätning (o-ring eller skraptätning) | 3
Glidlager | 1
Lastcell (om nödvändigt) | 1

OBS

Lägg till en liten mängd fett på alla ytor vid återmontering.

1. Skruva av rullskruvsmuttern från rullskruvaxeln som levereras från SKF.

2. Montera axelnyckeln på rullskruvmuttern.

3. Lägg till en liten mängd fett på alla ytor och skjut rullskruvmuttern in i rullmutterhuset.

4. Kläm över rullmutterhuset i ett städ med mjuka klämbackar.

5. Montera den övre flänsen med nya skruvar.

   Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

6. Montera rullskruvlager, skivfjäder och alla brickor.

   Montera den konvexa sidan av skivfjädern mot lagret. Använd bricka(or) mellan hus och skivfjäder.

7. Montera axeln, passbricka och det inre lagerlocket på rullskruvaxeln.

8. Montera lastcellen med nya skruvar. Dra åt skruvarna korsvis, med hjälp av en lång blocknyckel, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

   Kläm över lastcell/hölje med hjälp av ett städ med mjuka klämbackar.

9. Montera det yttre lagerlocket.

10. Montera övre skivfjädern (och stödbrickan).

    Konvex sida mot växellåda. Bricka mellan hus och skivfjäder.

11. Montera skruvmuttern och kolvaxelaggregatet genom att rotera hela aggregatet på inneraxeln.

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på skruven.

12. Montera centrumrullhållaren och skruvhuset.

13. Om nödvändigt, montera glidlager, distansbrickor (3x) och rullager (3x), se Byte av rullager.

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

14. Montera bladfjädrarna (4x).

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

15. Montera styrrullarna (3x).

    Applicera ett tunt lager av fett (Klüberlub® BE 71-501) på alla delar.

16. Montera den främre kåpan med skruvar.

17. Skjut in skruvhusaggregatet på splineslutet på växellådan.

18. Montera skruvhusaggregatet på växellådan med nya bultar (4x).

    Dra åt skruvarna korsvis, första till 50% vridmoment, sedan till 100% vridmoment. Moment enligt Installationsöversikt.

19. Montera lastcellens kabel på motorkabeln.

20. Montera kontaktskyddet med skruvarna (2x).