# Montage vertical sur la fixation arrière

AVIS

Ne pas laisser la tige de piston de la presse supporter le poids de la presse pendant l’entretien ou les réparations.

La force axiale exercée sur la tige de piston PST peut endommager complètement la cellule de charge.

Presse | Monté à l’arrière
--- | ---
PST 5 | M8 (8x)
PST10 | M8 (8x)
PST20 | M10 (8x)
PST35 | M10 (8x)
PST50 | M12 (8x)
PST100 | M16 (8x)

Outillage nécessaire

- Clés à six pans ou embouts 4-10 mm

- Embouts de vis et douilles

- Clés Torx® ou embouts T6-T25

- Clé dynamométrique

- Dispositif de levage

- Visseuses

- Pinces

- Extracteur pour roulement (facultatif)

- Jauge d'épaisseur

1. Utiliser les trous situés de part et d'autre de la presse en cas d'utilisation des trous de vis arrière

   Ne pas utiliser de vis trop longues, voir les plans cotés dans ServAid.

2. Serrer les vis selon le Tableau des couples de serrage (Tableau des couples de serrage).

   Veiller à soutenir le poids de la presse jusqu'à ce que toutes les vis soient serrées.