# Radiální síla na pístu lisu

UPOZORNĚNÍ

Radiální síla na pístnici PST může způsobit závažné poškození lisu.

Není-li u pístnice zajištěná dostatečná únosnost vzhledem k radiálním silám, může dojít k celkovému poškození nebo zkrácení životnosti pístnice, jakož i snížení přesnosti lisování PST.

- Vertikální instalace: Lis ustavte vertikálně na čelní plochu tak, aby nedošlo k radiálnímu pohybu.

- Horizontální instalace K zajištění vodorovné polohy pístnice použijte radiální opěru.

Maximální přípustná hmotnost pro svislou instalaci

Model lisu PST | S brzdou (kg) | S brzdou (libry) | Bez brzdy (kg) | Bez brzdy (libry)
--- | --- | --- | --- | ---
PST5 | 25 | 55 | 8 | 17,6
PST10 | 50 | 110 | 8 | 17,6
PST20 | 100 | 220 | 16 | 35,5
PST35 | 175 | 385 | 28 | 61,6
PST50 | 250 | 550 | 40 | 88
PST60 | 250 | 550 | 40 | 88
PST100 | 500 | 1100 | 80 | 176

Požadované nástroje

- Imbusové klíče nebo hroty 4-10 mm

- Šroubovací hroty a nástrčné klíče

- Klíče Torx® nebo hroty T6-T25

- Momentový klíč

- Zvedací zařízení

- Šroubováky

- Kleště

- Stahovák na ložiska (volitelný)

- Spárová měrka

Montáž

1. K zadnímu konci lisu upevněte zvedací oko.

2. Nadzvedněte lis do svislé polohy.

3. Upevněte lis a utáhněte diagonální šrouby na předepsaný moment.