# Caractéristiques

- Léger et compact

- Vis à rouleaux très performante

- Boite de vitesse au lieu d’une courroie

- Moteur QST standard avec connecteur de câble intelligent

- Puce de broche et communication numérique

- Compatibilité du matériel et du logiciel avec QST

- Compatible avec l’application ToolsNet

- Version frein pour position de stationnement et position de maintien (facultatif)