# 垂直設置前面取り付け

注記

サービスまたは修理中にプレスピストンロッドにプレスの重量がかからないようにしてください。

PST プレスピストンロッドの軸力によって、ロードセルが完全に損傷するおそれがあります。

プレス | 前面取り付け
--- | ---
PST 5 | M8 4x
PST10 | M8 4x
PST20 | M8 (8)
PST35 | M10 (8)
PST50 | M10 (8)
PST60 | M10 (8)
PST100 | M12 (8)

必要なツール

- 六角レンチまたはビット 4~10 mm

- スクリュビットとソケット

- Torx® キーまたはビット T6~T25

- トルクレンチ

- リフティング装置

- スクリュードライバ

- ペンチ

- ベアリングプラー（オプション）

- 隙間ゲージ

アセンブリ

1. プレス後部に吊り上げ用アイボルトを取り付けます。ServAid の寸法図を参照してください。

2. プレスのフロントエンドのネジを外します。

3. プレスを垂直に吊り上げます。

4. 新しい長いネジで、プレスをマウンティングプレートに組み立てます。

   ネジの長さについては、ServAid の寸法図を参照してください。