# Lubrification de la vis à rouleaux

Toujours lire et suivre les instructions Préparer la lubrification(Avant la lubrification).

Lubrifiants
Lubrifiant | Description
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

AVIS

Utiliser uniquement Klüberlub® BE 71-501

L’utilisation d’autres lubrifiants endommagera définitivement la presse.

AVIS

Toujours nettoyer la presse à l’extérieur avec un chiffon non pelucheux avant de la démonter.

1. Retirer le couvercle et essuyer la graisse de l’intérieur avec du papier ou un chiffon.

2. Ajouter suffisamment de graisse pour remplir les filetages uniformément sur la partie visible de la vis à rouleaux.

3. Remonter le couvercle.