# Montaż poziomy

UWAGA

Siła radialna działająca na tłoczysko prasy PST może uszkodzić całą prasę.

Jeśli tłoczysko nie ma wystarczającego oparcia, aby wytrzymać ruchy radialne, może ulec całkowitego uszkodzeniu lub może dojść do skrócenia trwałości i precyzji prasy PST.

- W przypadku montażu pionowego: Zmontować prasę pionowo na powierzchni krańcowej w celu uniknięcia ruchów radialnych.

- W przypadku montażu poziomego: Użyć oparcia radialnego w celu utrzymania tłoczyska w prawidłowym położeniu.

UWAGA

Prasę podpierać wyłącznie w obrębie szarego obszaru

Masa narzędzia i oparcie
Nacisnąć przycisk | Maks. masa narzędzia (A) | Wymagane oparcie prasy (B)
--- | --- | ---
PST 5 | 2 kg | No
PST 10 | 2 kg | No
PST 20 | 4 kg | Tak (wyłącznie CBUL)
PST 35 | 7 kg | Tak
PST 50 | 10 kg | Tak
PST 55 | 10 kg | Tak
PST 100 | 20 kg | Tak