# Montage des Planetengetriebes und des Motors

Erforderliche Werkzeuge

- Inbusschlüssel oder Bits 4-10 mm

- Schraubbits und Knarre

- Torx®-Schlüssel oder Bits T6-T25

- Drehmomentschlüssel

- Hebezeug

- Schraubendreher

- Zange

- Lagerabzieher (optional)

- Fühlerlehre

Schmiermittel
Schmiermittel | Beschreibung
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

HINWEIS

Verwenden Sie nur Klüberlub® BE 71-501

Die Verwendung anderer Schmiermittel wird die Presse dauerhaft beschädigen.

Benötigte Ersatzteile

- Sonnenradlager

- Planetengetriebe

- Sonnenrad

HINWEIS

Tragen Sie beim Wiederzusammenbau eine kleine Menge Fett auf alle Oberflächen auf.

1. Montieren Sie das Sonnenradlager mit einer Presse auf die Sonnenradachse (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 1-2.

   Drücken Sie mit der Presse nur auf den Innenring des Lagers.

2. Setzen Sie das Sonnenrad und das Lager mit einer Presse in das Getriebegehäuse ein (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 3-4.

   Drücken Sie mit der Presse nur auf den Außenring des Lagers.

   Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf.

3. Setzen Sie den Sprengring mit einer Zange das Getriebegehäuse ein (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 5.

4. Montieren Sie das neue Planetengetriebe (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 6.

5. Setzen Sie den Zahnkranz auf (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 7.

   Tragen Sie eine dünne Fettschicht (Klüberlub® BE 71-501) auf die Schraube auf.

6. Montieren Sie das Planetengetriebe (nur in PST 35, PST50 und PST100), Bild 8.

7. Befestigen Sie den Motor mit neuen Schrauben, Bild 9-10.

   Ziehen Sie die Schrauben im Kreuzmuster zuerst mit 50% Drehmoment und dann mit 100% Drehmoment fest. Drehmomente gemäß Installation - Überblick.