# Montaż przekładni

Wymagane narzędzia

- Klucze lub bity imbusowe 4–10 mm

- Bity i gniazda do śrub

- Klucze lub bity Torx® T6-T25

- Klucz dynamometryczny

- Urządzenie do podnoszenia

- Wkrętaki

- Szczypce

- Ściągacz do łożysk (opcjonalny)

- Szczelinomierz

Środki smarne
Środek smarny | Opis
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

UWAGA

Używać wyłącznie środka Klüberlub® BE 71-501

Korzystanie z innych środków smarnych spowoduje trwałe uszkodzenie prasy.

Wymagane części zamienne

- Łożyska (x6)

UWAGA

Przy ponownym montażu nanieść niewielką ilość smaru na wszystkie powierzchnie.

1. Zamontować łożyska z obu stron używając prasy i podparcia (x6).

   Należy dociskać i podpierać wyłącznie wewnętrzne pierścienie łożyska.

   Nanieść cienką warstwę smaru (Klüberlub® BE 71-501).

2. Założyć pierścienie prowadzące.

3. Umieścić podkładki sprężyste w górnej osłonie.

4. Przymocować górną osłonę za pomocą nowych śrub.

   Śruby dokręcać naprzemiennie po przeciwnych stronach, stosując najpierw 50%, a następnie 100% wartości momentu. Dokręcić według Przegląd informacji montażowych.

5. Zmontować hamulec – rys. 6-7 (dotyczy wyłącznie prasy CBUL).