# Montagem da caixa de transmissão

Ferramentas exigidas

- Chaves Allen ou pontas 4-10 mm

- Pontas de fenda e soquetes

- Chaves Torx® ou pontas T6-T25

- Chave de torque

- Dispositivo de levantamento

- Chaves de fenda

- Alicate

- Extrator de rolamento (opcional)

- Calibrador de folga

Lubrificantes
Lubrificante | Descrição
--- | ---
Klüberlub® BE 71-501 | http://www.klueber.com/en/product-detail/id/404/

OBSERVAÇÃO

Use somente Klüberlub® BE 71-501

Utilização de outros lubrificantes irá danificar permanentemente a prensa.

Peças de reposição necessárias

- Mancais (x6)

OBSERVAÇÃO

Adicione uma pequena quantidade de graxa em todas as superfícies na remontagem.

1. Monte os mancais em ambos os lados usando uma prensa e suporte (x6).

   Só pressione e suporte sobre os anéis internos do mancal.

   Aplique uma fina camada de graxa (Klüberlub® BE 71-501).

2. Montar os anéis guia.

3. Monte as arruelas de pré-carga na tampa superior.

4. Monte a tampa superior utilizando parafusos novos.

   Aperte os parafusos de forma cruzada, primeiro a 50% do torque e, em seguida, a 100% de torque. Torque de acordo com Visão geral da instalação.

5. Monte o freio imagem 6-7 (prensa CBUL somente).